大西路2号地块(九如生活广场)地基与基础工程
招标公告（二次公告）

一、江苏朱方建设集团有限公司的大西路2号地块(九如生活广场)地基与基础工程已经被批准建设。工程所需资金来源是自筹现已落实。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
二、江苏汇诚投资咨询管理有限公司受招标人委托具体负责本工程的招标事宜。
三、工程概况：
(1) 工程地点：大西路以南，旺角广场以西；
(2) 工程规模：本工程为钻孔灌注桩，桩基设计等级为乙级。抗压工程桩442根，抗压试桩5根；抗压兼抗拔工程桩40根，抗压兼抗拔试桩2根；桩身砼强度等级C30,桩径500，桩长18m左右。基坑支护概况：设计正负零相当于黄海高程7.5m，基坑挖深4.9m，基坑面积约5600m2，支护周长约310m。基坑结构支护形式：钻孔灌注桩+双轴水泥土搅拌桩+挂网喷浆+内钢筋砼支撑等。　
(3)工程估算价：550万元；
(4) 计划开、竣工时间：工期50日历天，2018年12月1日至2019年1月19日；
四、本招标工程共分 1 个标段，标段划分及相应招标内容如下：
桩基础及基坑支护等工程施工。
　　每位申请人可申请参与上述最多 1 标段的投标。
　　五、申请人应当具备的主要资格条件
　　（一）必要条件：
　　(1)具有独立订立合同的能力;
　　(2)未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态;
　　(3)企业没有因诈骗中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的;
　　(4)企业的资质类别、等级和项目负责人注册专业、资格等级符合国家有关规定，具体如下：
①投标人资质类别和等级：地基基础工程专业承包壹级；
　　②拟选派项目负责人专业及资质等级：注册壹级建造师(建筑工程专业) ;
　　(5)企业具备安全生产条件，并取得安全生产许可证;项目负责人应取得安全生产考核合格证(B类证书);
　　(6)项目负责人必须满足下列条件之一：
　　1）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业；
     a、同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险；
     b、将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位。
    2）项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6 个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。
　　(7)符合《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》及其他法律、法规规定的其他条件。
　　(二)资格审查可选条件： /
　　(三)存在下列情形的，投标人不得参加本次投标：
　　(1)为招标人的附属机构(单位);
　　(2)为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外;
　　(3)为本标段的监理人、代建人、项目管理人，或者为本标段提供招标代理服务的;
　　(4)与本标段的监理人或代建人或项目管理人或招标代理机构同为一个法定代表人的、相互控股或参股的、相互任职或工作的;
　　(5)与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人的;
　　(6)单位负责人为同一人或存在控股或管理关系的不同单位;
　　(7)被责令停业的;
　　(8)被暂停或取消投标资格的;
　　(9)财产被接管或冻结的;
　　(10)在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的;
　　(11)法律法规规定的其它情形。
　　(四)其他要求：
　　(1)本工程不接受联合体投标。
　　六、本工程投标申请人少于3家时重新发布招标公告。
　　七、请申请人于2018年11月20日至2018年11月26日17:00前(周六、日休息)到江苏汇诚投资咨询管理有限公司（镇江市谷阳路299号优山美地150幢208室）报名，报名经办人须携带）：（1）“单位介绍信+代理人身份证复印件（加盖公章）“或“法人授权书+法人身份证及代理人身份证复印件（加盖公章）”；（2）企业法人营业执照、企业资质证书、项目经理资质证书、建筑施工企业安全生产许可证、项目经理安全考核合格证书复印件加盖公章报名。同时向招标代理公司购买招标文件，逾期将不予受理。
八、工程评标办法：本工程采用“综合评估法”的评标方法
本评标办法总分为 100 分，其中投标报价 90  分，施工组织设计 10 分
（一）投标报价（90分）
评标基准价计算方法：
在投标文件开启（解密）前，由招标人（或招标代理机构）或其委托的公证机构从以下方法一、方法二、中随机抽取一种。
方法一：以有效投标文件（有效投标文件是指未被评标委员会判定为无效标的投标文件，下同）的评标价（评标价是指经澄清、补正和修正算术计算错误的投标报价，下同）算术平均值为A〔当有效投标文件≥7家时，去掉最高和最低20%（四舍五入取整，末位投标报价相同的均保留）后进行平均；当有效投标文件4－6家时，剔除最高报价（最高报价相同的均剔除）后进行算术平均；当有效投标文件＜4时，则次低报价作为投标平均价A〕。
评标基准价=A×K，K值在投标文件开启（解密）前由招标人（或招标代理机构）或其委托的公证机构随机抽取确定，K值的取值范围为：96%、97%、98% ；
[bookmark: _GoBack]方法二：以有效投标文件的评标价算术平均值为A〔当有效投标文件≥7家时，去掉最高和最低20%（四舍五入取整）后进行平均；当有效投标文件4－6家时，剔除最高报价（最高报价相同的均剔除）后进行算术平均；当有效投标文件＜4时，则次低报价作为投标平均价A〕，招标控制价为B，则：
评标基准价=A×K1×Q1+B×K2×Q2
Q2=1－Q1； Q1的取值范围为： 65%、70%、75%、80%、85% ；
K1的取值范围为： 96%、97%、98% ；Q1、K1值在投标文件开启（解密）前由招标人（或招标代理机构）或其委托的公证机构随机抽取确定。K2的取值为：98%  ；
投标报价分值计算：评标价等于评标基准价的得满分100分，评标价偏离评标基准价的相应扣减得分，评标价相对评标基准价每偏离 1%，扣减一定的分值，每偏高1%扣0.9分，每偏低1%扣0.6分，偏离不足1%的，按照插入法计算得分。
评标结束后，除确认存在计算错误外，评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变　
（二）施工组织设计（10分）
（1）总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分；（1分）；
（2）施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置；（1分）；
（3）施工进度计划和各阶段进度的保证措施；（2分）；
（4）劳动力、机械设备和材料投入计划；（1分）；
（5）关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案；（3.5分）；
（6）新技术、新产品、新工艺、新材料应用；（1.5分）；

　九、联系方式：
 (
招标人地址：
镇江市南徐大道
62
号
-1
联系人：王工
电话：
 19802590015
) (
招标代理机构地址：
镇江市谷阳路
299
号优山美地
150
幢
08
室
联系人：吴工、解工
15050891585    
 18852807033
)




