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第一部分    投标邀请
 
                        （单位名称）
现正式邀请贵单位参加西津渡景区中央空调维保项目（项目名称）投标。
1、 项目名称及编号：西津渡景区中央空调维保项目
                     JSHCZJ-(2019)邀字第002号
二、招标内容：西津渡景区中央空调维护保养
三、报名流程及注意事项
1.报名时间：2019年2月19日--2019年2月21日北京时间上午9：00至11：30 ，北京时间下午2：30至5：00。
2.报名地点：江苏汇诚投资咨询管理有限公司（镇江市谷阳路299号优山美地150
幢208室）
注：1.本套招标文件售价人民币叁佰元整，售后不退；
2.招标文件的登记领取(没有登记领取招标文件的投标单位，其投标文件将被拒绝)。
3.报名时需携带营业执照及开户许可证原件。
四、招标内容
1.服务期限：1年
2.投标价格：报价不得超过预算（预算价为贰拾玖万伍仟贰佰玖拾伍元整），否则视为无效报价。
3.其他相关事项。
五、开标及投标文件接收地点
镇江市西津渡文化旅游有限责任公司二楼会议室（润州区迎江路16号）。

六、提交投标文件时间：2019年3月7日15:00到2019年1月30日15:30；

七、开标时间：2019年3月7日北京时间15:30。

八、投标时必须出示和提供的文件材料装订成册的投标文件（正本1份、副本2份）包括下列内容：
（1）供应商资格证明文件
（2）商务文件
（3）技术文件
（4）以书面的形式提供的总报价及明细报价、设备清单、技术资料、项目周期及服务承诺以及所需说明的其他相关事项，均须加盖单位公章。
（5）投标文件规定的其他材料。
九、本项目预算金额为295295元。
十、联系人及电话：
招标人：镇江市西津渡文化旅游有限责任      公司地址：润州区迎江路16号
联系人：汤主任        电话：0511-80855957
代理机构：江苏汇诚投资咨询管理有限公司 
         项目联系人：解雷鸣  电话：15862990333   传真：0511-85511005
	地址：江苏汇诚投资咨询管理有限公司（镇江市谷阳路299号优山美地150幢208室）
传真：0511-85511005
                                          
 江苏汇诚投资咨询管理有限公司
[bookmark: _Toc536398651]2019年1月28日
第二部分   供应商须知

一、总  则
[bookmark: _Toc101264815][bookmark: _Toc92168001]1、适用范围
1.1 本招标文件仅适用于西津渡景区中央空调维保项目 。
[bookmark: _Toc101264816][bookmark: _Toc92168002]2、定义
招标文件中下列术语应解释为：
2.1“招标组织方”系指政府采购集中代理机构，即：江苏汇诚投资咨询管理有限公司。
[bookmark: _Toc92168003][bookmark: _Toc101264817]2.2“采购人”系指委托采购单位，即：镇江市西津渡文化旅游有限责任公司。
2.3“供应商”系指向招标组织方提交招标响应文件的竞标人。
2.4“服务”系指提供的设计、深化设计以及其他类似的承诺义务。服务亦包括招标文件中特别描述的其它形式的服务。
2.5“货物”系指供应商提供的图册、清单、电子文档、材料或设施等。
3、本次采购方式
3.1本次采购采取邀请方式；
[bookmark: _Toc20732971][bookmark: _Toc101264818][bookmark: _Toc92168004][bookmark: _Toc98669693][bookmark: _Toc98669335]4、招标费用
[bookmark: _Toc20732973][bookmark: _Toc101264819][bookmark: _Toc98669694][bookmark: _Toc92168005][bookmark: _Toc98669336]供应商应自行承担所有参加招投标的相关费用。
5、采购政策功能、适用法律及约束力
[bookmark: _Toc20732974][bookmark: _Toc92168006][bookmark: _Toc98669695][bookmark: _Toc98669337][bookmark: _Toc101264820]5.1 本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。
5.3供应商一旦购买了本招标文件并参加招标，即被认为接受了本招标文件中第一、
第二、第三、第四部分的所有条件和规定。

[bookmark: _Toc20732975][bookmark: _Toc98669338][bookmark: _Toc92168007][bookmark: _Toc98669696][bookmark: _Toc101264821]二、招标文件
6、招标文件构成
6.1招标文件包括：
（1）招标邀请；
（2）供应商须知；
（3）合同格式；
（4）项目采购需求；
（5）招标响应文件（格式）；
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与招标组织方联系解决。
6.2供应商应当按照招标文件的要求编制招标响应文件。招标响应文件应当对招标文件的要求和条件作出明确响应。
7、招标文件的澄清
7.1 招标组织方可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不改变采购标的和资格条件。澄清或者修改将发送至各报名单位。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
7.2招标文件的修改将以公告的方式和以书面形式告知所有领取招标文件的供应商，此修改将成为招标文件的有效补充，具有同等法律效力。  
7.3为使供应商编写招标响应文件有充分的时间对招标文件的修改部分进行分析、研究，招标组织方有权推迟招标时间，并将此时间变更书面通知所有登记领取招标文件的供应商。
7.4除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标标的使用地的自然环境、气象条件、
公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与签订和履行合同有关的一切情况。


三、投标响应文件的编制
8、投标响应文件的编写
8.1供应商应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求。在完全了解提供服务的技术规范和要求以及商务条件后，编制投标响应文件。
8.2 投标响应文件的正本和所有的副本均装订成册。凡修改处（书写应清楚工整）必须加盖供应商公章。
8.3 投标响应文件应有供应商法定代表人或其授权委托代理人在规定签章处逐一签署及加盖供应商的公章（副本的签字可以是复印的）。
8.4 投标响应文件的份数：一式三份。正本一份，副本二份（正、副本的内容和资料应一致），并在文件右上角注明"正本"、"副本"字样，一旦正本和副本不符，以正本为准。
8．5招标响应文件需提供详细的目录，并按顺序编写页码。
9、投标响应语言及度量衡单位
9.1供应商的投标响应文件以及供应商就有关招标的所有来往函电等均应使用中文。
9.2投标响应文件中所使用的计量单位除招标文件中另有特殊规定外，一律使用法定计量单位。
10、投标响应文件构成
10.1 供应商编写的投标响应文件应按照招标文件第五部分投标响应文件（格式）的要求编写。
10.2 供应商应将投标响应文件按顺序装订成册，并编制投标响应文件资料目录。
11、投标承诺函
11.1 供应商应按照招标文件中提供的“招标承诺函”的格式及要求填写。
12、投标报价
12.1供应商对所提供服务和货物报价，应报出最具有竞争力的价格，项目总报价中需包括服务和货物本身已支付或将支付的各种税费及其他相关费用。
12.2供应商应按招标文件的要求在招标响应文件里提供投标报价，并根据报价在所附的合适的报价明细表上表明所提供的服务和货物明细报价。
12.4招标最终报价即为合同签约价。
12.5最低招标报价不能作为成交的唯一保证。
12.6投标报价应以人民币报价，且不得超过预算价(招标控制价)即：295295.00元，若投标报价超过295295.00元，视为未实质性响应招标文件，按废标处理。
13、技术规格及服务要求的响应
13.1供应商必须依据招标文件中招标项目要求及技术规格的要求，逐条说明提供的服务和货物要求、运行性能以及适用性。
13.2供应商必须提交其所提供服务和货物是符合招标文件的技术响应文件。该文件可以是文字资料、系统结构图、数据流图及电子档材料等，并须提供在技术规格中规定的保证服务正常和连续运转期间所需要的专属工具的详细清单。
13.3技术规格的响应，应对招标文件中的技术规格逐项作出实质性响应，否则该招标响应将被拒绝。
13.4 供应商的服务承诺应按不低于招标文件中服务要求的标准做出响应。
14、供应商资格和能力的证明文件
14.1供应商应提交证明其有资格参加招标和成交后有能力签订和履行合同的文件，并作为其投标响应文件的一部分。
14.2供应商除必须具有履行合同所需提供的服务和货物的能力外，还必须具备相应的后期维护服务、财务、技术支持等各方面的能力。
15、投标响应有效期
15.1投标响应有效期为：招标组织方规定的招标之日起45天内有效。供应商一旦领取了本招标文件并参加招标，即被认为接受了招标有效期的约定。
15.2在特殊情况下，招标组织方于原招标响应有效期满之前，可向供应商提出延长招标响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等）。供应商可以拒绝招标组织方的这一要求而放弃招标响应。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其招标响应文件。	
四、投标响应文件的递交
16、投标响应文件的密封和标记
16.1供应商应将投标响应文件正本和副本密封，包装物上加盖供应商公章，并注明供应商名称、项目名称、项目编号。
16.2未密封的投标响应文件，招标组织方应当拒收。
16.3供应商在递交投标响应文件时须由法定代表人或其授权委托代理人出示居民身份证，并填写签到簿。供应商法定代表人或其授权委托代理人未出示居民身份证的，招标组织方拒绝接收其招标响应文件。
17、招标响应截止时间
17.1供应商必须在招标文件规定的招标响应文件提交期间内将响应文件送达招标邀请指定的招标地点。
17.2在招标截止时间以后送达的投标响应文件，招标组织方拒绝接收。
17.3招标组织方可以通过修改招标文件自行酌情延长招标截止时间，在此情况下，推迟招标截止时间将以书面形式告知所有领取招标文件的收受人。
18、招标响应文件的修改和撤回
18.1供应商在递交招标响应文件截止时间前，可以对所递交的招标响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标组织方。补充、修改的内容应当签署、盖章、密封，包装物上应注明“补充”、“修改”或“撤回”字样。补充、修改的内容作为招标响应文件的组成部分。
18.2在招标截止时间之后，供应商不得对其招标响应文件作任何补充、修改。
18.3在招标截止时间至招标组织方在招标文件中规定的招标有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其招标。
五、招标与评定
19、招标小组组成及招标文件确认
19.1招标组织方将在“招标文件”中规定的时间和地点进行招标活动。
19.2 按照本项目须知条款第19条规定，同意撤回的招标响应文件将不予开封。
19.3招标时，由供应商或者其推选的代表检查招标响应文件的密封情况，并当众宣读招标顺序号及供应商名称。
19.4 招标小组由3人或3人以上（单数）的技术、经济等专家组成。
19.5 招标文件由招标小组确认并出具书面意见。
20、招标过程的保密
20.1招标将采取招标开始后，至向成交的供应商授予合同时止，与审查、澄清、评价和比较招标响应的有关资料以及成交建议等，均不得向供应商以及评定无关的其他人员透露。
20.2在招标过程中，如果供应商试图在招标响应文件审查、澄清、比较及授予建议等方面向招标组织方或参加招标的人员施加任何影响，都将会导致其响应被拒绝。
21、招标响应文件的初审
21.1招标时，招标小组各成员应当独立对每个供应商的招标响应文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。
21.2招标小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在招标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，招标小组应当将其作为无效招标处理。
21.3招标小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的招标小组成员应当在招标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意招标报告。
21.4招标小组及其成员不得有下列行为：
（1）确定参与招标至招标结束前私自接触供应商；
（2）接受供应商提出的与招标响应文件不一致的澄清或者说明；
（3）违反招标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；
（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；
（5）在招标过程中擅离职守，影响招标程序正常进行的；
（6）记录、复制或者带走任何招标资料；
（7）其他不遵守招标纪律的行为。
招标小组成员有上述第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。
21.5招标中因招标小组成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致招标小组组成不符合相关法律法规规定的，采购人、招标组织方将依法补足后继续招标，被更换的招标小组成员所作出的招标意见无效。无法及时补足招标小组成员的，采购人、招标组织方将停止招标活动，封存所有招标响应文件和招标资料，重新组建招标小组进行招标，原招标小组所作出的招标意见无效。采购人、招标组织方将变更、重新组建招标小组的情况予以记录，并随采购文件一并存档。
21.6招标小组发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致招标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止招标工作，与采购人、招标组织方沟通并作书面记录。采购人、招标组织方确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。
22、招标响应文件的初审
22.1 招标开始后，招标小组将依法对供应商的资格进行审查。资格审查的内容如下：
	序号
	审查要素
	审查内容

	1
	具有独立承担民事责任的能力
	提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件

	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	2017年度以来财务状况报告或银行资信证明，或其他可证明的材料


	3
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	供应商相关信息一览表【见第五部分招标响应文件（格式）】

	4
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	提供参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

	5
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	招标承诺函【见第五部分招标响应文件（格式）】

	6
	法律、法规和招标文件规定的其他资格
	



23.供应商符合性审查
23.1招标小组应当对招标响应文件进行符合性审查，审查内容主要是招标响应文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度，以确定是否满足招标文件的实质性要求。
	序号
	审查要素
	审查内容

	1
	招标响应文件有效性
	招标响应文件签署、盖章（含招标承诺函、法定代表人身份证明书和法人授权委托书）

	
	
	招标报价

	
	
	供应商为相关人员缴纳的社保证明材料

	
	
	无效招标情形的判定和处理

	
	
	法律、法规和招标文件规定的其他资格证明材料

	2
	招标响应文件完整性
	招标响应文件内容完整性、齐全性

	3
	对招标文件响应程度
	审查招标响应文件与招标文件要求的主要条款、条件和技术规格是否相符，是否存在重大偏离或保留。


[bookmark: _Toc536396110][bookmark: _Toc536398652]审查招标响应文件与招标文件要求的主要条款、条件和技术规格是否相符，是否存在重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的供货（或服务）范围、质量和性能的，或者在实质上与招标文件不一致，有限制采购方权利和招标方义务的规定，而纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应招标文件的招标方的竞争地位产生不公正的影响（重大偏离或保留的认定须经招标小组半数以上同意）。招标小组决定招标响应文件的响应性只根据招标响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
24.无效招标的情形
供应商存在下列情况之一的，其招标无效：　
（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；
（2）未按规定由供应商的法定代表人签字或盖章；或其授权委托代理人未按规定签字；或未加盖供应商公章的；或签字人未经法定代表人有效授权委托的；
（3）供应商存在串通招标情形的；
（4）不具备招标文件规定的资格要求的；
（5）报价超过招标文件中规定的预算金额的；
（6）招标小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且不能提供相关材料证明其报价合理性的；
（7）招标响应文件含有采购人不能接受的附加条件的; 
（8）招标响应文件中提供了虚假或失实资料的；
（9）不同供应商的招标响应文件出现了招标小组认为不应当雷同的；
（10）不符合法律、法规和招标文件规定的其它实质性条款（须经招标小组半数以上同意）。
25. 邀请特殊情况处理
25.1在招标过程中，招标小组可以根据招标文件和招标情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动招标文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表书面确认后进行。根据招标文件和招标情况作出的实质性变动是招标文件的有效组成部分，招标小组将及时以书面形式同时通知所有参加招标的供应商。供应商应当按照招标文件的变动情况和招标小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权委托代理人签字或者加盖公章。由授权委托代理人签字的，应当附法定代表人授权书。
25.2已提交响应文件的供应商，由于招标小组实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，在提交最后报价之前，可以根据招标情况退出招标。
25.3出现下列情形之一的，应当终止邀请采购活动，发布项目终止原因，重新开展采购活动：
（1）因情况变化，不再符合规定的邀请采购方式适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）在采购过程中符合招标要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
26.串通招标的情形
有下列情形之一的，视为供应商串通招标，招标无效：
（1）不同供应商的招标响应文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理招标事宜；
（3）不同供应商的招标响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同供应商的招标响应文件异常一致或者招标报价呈规律性差异；
（5）不同供应商的招标响应文件相互混装；
（6）不同供应商的招标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
27.招标响应文件的澄清
27.1对于招标响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，招标小组应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。
27.2供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权委托代理人签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出招标响应文件的范围或者改变招标响应文件的实质性内容。
28、招标响应文件的评标方法
28.1评标、定标办法：采用最低价中标法。即在审计部门审定的最高限价基础上，最低价中标。
29.允许修改招标结果的情形
29.1招标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改招标结果：
　　 （1）分值汇总计算错误的；
　　 （2）分项评分超出评分标准范围的；
　　 （3）招标小组成员对客观评审因素评分不一致的；
　　 （4）经招标小组认定评分畸高、畸低的。
招标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，招标小组应当当场修改招标结果，并在招标报告中记载；招标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原招标小组进行重新评审，重新评审改变招标结果的，书面报告主管部门。
30.推荐和确定成交供应商
30.1 招标小组将根据招标结果向采购人推荐出成交供应商。
30.2 采购人根据招标小组的推荐最终确定成交供应商。

六、授予合同
31.招标组织方接受和拒绝任何或所有招标的权利
31.1 为维护国家和社会公共利益，招标组织方保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何供应商成交的权利，且对受影响的供应商不承担任何责任。
32、招标组织方接受和拒绝任何或所有招标响应的权利
32.1 为维护国家和社会公共利益，招标组织方保留在授标（即签订合同）之前任何时候接受或拒绝任何供应商成交的权利，且对受影响的供应商不承担任何责任。
33、成交通知书
33.1在招标响应有效期期满之前,招标组织方将以书面形式通知成交供应商，成交供应商在收到成交通知书后，须立即以书面形式回复招标组织方，确认成交通知书已收，并同意接受。
33.2成交通知书将是合同的一个组成部分。
33.3成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。
34、签订合同时不得对招标响应做实质性更改
34.1采购人按照招标文件和成交供应商招标响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和成交供应商招标响应文件作实质性修改。
34.2合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物时，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
35、签订合同
35.1采购人应当自成交通知书发出之日起30日内，按照招标文件和成交供应商响应文件的规定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和成交供应商招标响应文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
35.2采购合同应当包括采购人与成交供应商的名称和住所、标的、数量、质量、
价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。
35.3采购人与成交供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。
36、政府采购贷款扶持政策 
36.1根据国家扶持中小企业的有关政策，招标组织方负责代理的采购项目成交企业，在履约过程中如遇到资金困难，凭成交通知书在相关金融机构办理授信申请，相关事宜请查阅“镇江市公共资源交易服务平台---政府采购”网站。
七、询问、质疑和投诉
37.询问
37.1 供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购人或招标组织方提出询问，采购人或招标组织方将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
38.质疑
38.1质疑供应商是指直接参加本项目采购活动的供应商；供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或招标组织方。对采购文件提出质疑的，应自供应商获得采购文件之日起计算；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对成交结果提出质疑的，自成交结果公告届满之日起计算。
38.2供应商应按照“谁主张、谁举证”的原则对质疑内容提供相关证明材料，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商不得虚假质疑和恶意质疑，如通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招招标活动正常进行的，属于严重不良行为，招标组织方将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
38.3供应商如对采购需求提出质疑，除向招标组织方递交质疑文件外，还应当向采购人递交质疑文件，采购人负责处理和答复涉及采购需求的质疑内容。
38.4采购人或招标组织方在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。
39.投诉
39.1质疑供应商对采购人或招标组织方的答复不满意，以及采购人或招标组织方未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购主管部门投诉。

八、诚实信用和解释权

40.诚实信用
40.1 供应商之间不得相互串通招标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。
40.2 供应商不得以向招标组织方工作人员、招标小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，将在“镇江市公共资源交易网-政府采购”公告，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。
40.3供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。
40.4供应商应自觉遵守招标纪律，扰乱招标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。
41.解释权
[bookmark: _Toc536398653]41.1 除相关法律、法规规定外，本招标文件的解释权归江苏汇诚投资咨询管理有限公司所有。








第三部分    合同条款

本合同于     年    月    日由                   （以下简称发包人）与                    （以下简称供应商）签订。
签订合同地点：                                         
供应商以总金额人民币（大写）                向发包方提供如下服务： 
                                                    
经双方协商，同意如下条文：
1、本合同双方必须遵守国家颁布的《合同法》，并各自履行应负的全部责任和义务。
2、合同文件：
1. 招标文件；
1. 投标文件；
1. 附件：
2. 招标代理机构在招标期间发布的所有补充通知；
2. 供应商在投标有效期内补充的所有书面文件；
2. 供应商在投标时随同投标文件一起递送的资料及附图；
2. 在商洽本合同时，买卖双方澄清、确认并共同签字的补充文件。
3、供应商保证按合同条款的规定向发包人提供合格的设备（货物）并承担相应的责任及义务。
4、违约责任，货到现场环保抽检达不到发包人要求及赔偿事宜具体在合同里另外注明。
5、发包人保证按合同条款规定的时间和方式付给供应商到期应付的款项并承担相应的责任和义务。
6、本合同共陆份。
买    方：                            卖    方：         
单位盖章：                            单位盖章：          
代表签字：                            代表签字：           
年  月  日                            年  月  日    


[bookmark: _Toc536398654] 第四部分  采购需求

—、采购清单
招标人根据实际需求统计的采购清单。
		（一）西津渡蒜山茶坊中央空调设备维保报价 

	序号
	名称
	型号
	单位
	数量
	地址

	1
	室内机
	多联机风管机
	台
	28
	蒜山茶坊一楼

	2
	室外机
	多联机16P
	台
	1
	蒜山茶坊一楼

	3
	室外机
	多联机18P
	台
	2
	蒜山茶坊一楼

	（二）西津渡音乐厅及小剧场中央空调设备维保报价

	

	序号
	名称
	型号
	单位
	数量
	地址

	1
	风机盘管
	FP6、FP8
	台
	21
	音乐厅地下1层

	2
	新风机
	5000m3/h
	台
	1
	音乐厅地下1层

	3
	空调箱
	7000m3/h
	台
	1
	音乐厅地下室活动舞台

	4
	空调箱
	15000m3/h
	台
	1
	音乐厅地下室排练厅

	5
	风机盘管
	FP6、FP8
	台
	9
	音乐厅1层

	6
	空调箱
	12000m3/h
	台
	1
	音乐厅1层舞台侧台

	7
	空调箱
	20000m3/h
	台
	1
	音乐厅1层观众席

	8
	新风机
	4000m3/h
	台
	1
	音乐厅1-2层演员区域

	9
	空调箱
	27000m3/h
	台
	1
	音乐厅1-2层观众席

	10
	风机盘管
	FP6、FP8
	台
	7
	音乐厅2层

	11
	空调箱
	4000m3/h
	台
	1
	音乐厅3层观众包厢

	12
	空调箱
	14000m3/h
	台
	1
	音乐厅3层观众大厅

	13
	空调主机
	空气源热泵制冷量130kw
	台
	8
	音乐厅3楼顶

	14
	室内机
	多联机风管机
	台
	11
	小剧场一楼

	15
	室外机
	多联机22P
	台
	1
	小剧场三楼平台

	16
	新风空调
	直膨式制冷量92.3kw
	台
	1
	小剧场一、二楼休息室、化妆室

	17
	室内机
	多联机风管机
	台
	24
	小剧场二楼

	18
	室外机
	多联机34P
	台
	1
	小剧场三楼平台

	19
	新风空调
	直膨式制冷量53kw
	台
	1
	小剧场舞台

	20
	新风空调
	直膨式制冷量78kw
	台
	1
	小剧场舞台

	21
	室内机
	多联机风管机
	台
	6
	小剧场三楼

	22
	室外机
	多联机14P
	台
	1
	小剧场三楼平台

	23
	新风机
	BCF-1000BA
	台
	1
	小剧场三楼平台

	（三）西津渡桔子酒店中央空调设备维保报价

	

	序号
	名称
	型号
	单位
	数量
	地址

	1
	室内机
	MDV-D56T2/N1-C3
	台
	2
	1#楼28P

	2
	
	MDV-D71T2/N1-C3
	台
	10
	

	3
	室外机
	MDV-785W/DSN1-9VO
	台
	1
	

	4
	室内机
	MDV-D56T2/N1-C3
	台
	12
	2#楼22P

	5
	室外机
	MDV-615W/DSN1-8VO
	台
	1
	

	6
	室内机
	MDV-D56T2/N1-C3
	台
	9
	3#楼16P

	7
	室外机
	MDV-500W/DSN1-8VO
	台
	1
	

	8
	室内机
	MDV-D56T2/N1-C3
	台
	20
	4#楼40P

	9
	室外机
	MDV-335W/DSN1-8UO
	台
	1
	

	10
	
	MDV-400W/DSN1-8VO
	台
	2
	

	11
	室内机
	MDV-D71T2/N1-C3
	台
	14
	5#楼34P

	12
	室外机
	MDV-280W/DSN1-8UO
	台
	1
	

	13
	
	MDV-335W/DSN1-8UO
	台
	2
	

	14
	室内机
	MDV-D22T2/N1-C3
	台
	1
	6#楼28P

	15
	
	MDV-D28T2/N1-C3
	台
	3
	

	16
	
	MDV-D36T2/N1-C3
	台
	1
	

	17
	
	MDV-D56T2/N1-C3
	台
	2
	

	18
	
	MDV-D71T2/N1-C3
	台
	7
	

	19
	室外机
	MDV-730W/DSN1-9VO
	台
	1
	

	20
	室内机
	MDV-D28T2/N1-C3
	台
	1
	8#楼98P（32+40+26）

	21
	
	MDV-D56T2/N1-C3
	台
	51
	

	22
	室外机
	MDV-450W/DSN1-8VO
	台
	2
	

	23
	
	MDV-670W/DSN1-9UO
	台
	2
	

	24
	
	MDV-730W/DSN1-9VO
	台
	1
	

	25
	室内机
	MDV-D71T2/N1-C3
	台
	6
	接待大厅26P

	26
	
	MDV-D90T2/N1-C
	台
	1
	

	27
	
	MDV-D100T2/N1-C
	台
	1
	

	28
	
	MDV-D125T2/N1-C
	台
	1
	

	29
	室外机
	MDV-730W/DSN1-9VO
	台
	1
	

	30
	热水机
	A.O史密斯锅炉热水
	台
	1
	1#楼

	31
	热水机
	A.O史密斯锅炉热水
	台
	2
	2#、4#楼

	32
	热水机
	A.O史密斯锅炉热水
	台
	1
	3#、5#楼

	33
	热水机
	A.O史密斯锅炉热水
	台
	1
	8#楼

	（四）西津渡观音洞中央空调设备维保报价

	

	序号
	名称
	型号
	单位
	数量
	地址

	1
	室内机
	约克多联机风管机
	台
	6
	观音洞

	2
	室外机
	约克多联机4P
	台
	3
	

	（五）西津渡办公楼中央空调设备维保报价

	

	序号
	名称
	型号
	单位
	数量
	地址

	1
	室内机
	风机盘管
	台
	51
	办公楼一、二、三楼

	2
	室外机
	螺杆机组420kw
	台
	1
	办公楼三楼顶

	3
	吸顶空调
	奥克斯5P吸顶空调含外机
	台
	2
	西津渡员工餐厅

	（六）西津渡8#楼中央空调设备维保报价

	

	序号
	名称
	型号
	单位
	数量
	地址

	1
	室内机
	特灵高静压风机盘管
	台
	24
	8#楼一楼

	2
	室外机
	麦克维尔模块机65kw
	台
	4
	8#楼室外一楼

	（七）西津渡屠家骅公馆中央空调设备维保报价

	

	序号
	名称
	型号
	单位
	数量
	地址

	1
	室内机
	日立多联机风管机
	台
	5
	屠家骅公馆二楼

	2
	室外机
	日立多联机10P
	台
	1
	屠家骅公馆一楼

	（八）西津渡游客中心中央空调设备维保报价

	

	序号
	名称
	型号
	单位
	数量
	地址

	1
	室内机
	日立多联机风管机
	台
	6
	游客中心一楼

	2
	室外机
	日立多联机10P
	台
	2
	游客中心一楼

	（九）西津渡锅盖面品鉴馆中央空调设备维保报价

	

	序号
	名称
	型号
	单位
	数量
	地址

	1
	室内机
	日立多联机风管机
	台
	7
	锅盖面分店一楼

	2
	室外机
	日立多联机10P
	台
	2
	锅盖面分店一楼

	3
	风幕机
	绿岛风风幕机
	台
	2
	锅盖面分店一楼

	4
	室内机
	大金多联机吸顶机
	台
	8
	品鉴馆二楼

	5
	室外机
	大金多联机16P
	台
	1
	品鉴馆二楼

	6
	吸顶机
	奥克斯吸顶空调
	台
	14
	品鉴馆一、二楼

	7
	风幕机
	绿岛风风幕机
	台
	2
	品鉴馆一楼

	（十）西津渡镇江菜馆中央空调设备维保报价

	

	序号
	名称
	型号
	单位
	数量
	地址

	1
	室内机
	日立多联机室内机
	台
	7
	小码头街98#一楼

	2
	室外机
	日立多联机10匹室外机
	台
	2
	小码头街98#屋面

	3
	风管机
	日立风管机含外机
	台
	3
	镇江菜馆一、二楼

	4
	风管机
	奥克斯风管机含外机
	台
	19
	镇江菜馆一、二楼

	5
	室内机
	大金多联机室内机
	台
	6
	镇江菜馆一楼

	6
	室外机
	大金多联机6匹
	台
	2
	镇江菜馆二楼顶

	7
	风幕机
	绿岛风风幕机
	台
	4
	镇江菜馆一楼

	（十一）西津渡书香府邸中央空调设备维保报价

	

	序号
	名称
	型号
	单位
	数量
	地址

	1
	室内机
	三菱重工多联机室内机
	台
	56
	包氏钱庄7#楼广肇公所

	2
	室外机
	三菱重工多联机12匹
	台
	1
	包氏钱庄

	3
	
	三菱重工多联机14匹
	台
	1
	7#楼

	4
	
	三菱重工多联机16匹
	台
	2
	7#楼

	5
	
	三菱重工多联机18匹
	台
	1
	包氏钱庄

	6
	
	三菱重工多联机30匹
	台
	1
	广肇公所

	7
	新风机
	三菱重工新风机8P
	台
	2
	包氏钱庄

	8
	
	三菱重工新风机10P
	台
	2
	7#楼

	9
	热水机组
	中宇热泵热水机组：20kw
	套
	1
	7#楼楼顶含水泵

	10
	地暖
	AO史密斯燃气热水器及地暖
	m2
	1000
	广肇公所、7#楼

	（十二）西津渡雅阁酒店中央空调（主机）设备维保报价

	

	序号
	名称
	型号
	单位
	数量
	地址

	1
	能源塔
	　
	台
	4
	京几路88号1楼

	2
	能源塔热泵机组
	制冷量905kw
	台
	1
	京几路88号-1层机房

	3
	能源塔热泵机组
	制冷量905kw带热回收
	台
	1
	

	4
	能源塔热水机组
	制冷量445kw
	台
	1
	



	
	



[bookmark: _Toc536398655]为了保证各台空调的正常使用，维保单位必须安排专业人员提供24小时的维保服务，提高维保效率。            
           第五部分：投标文件（格式）
 	
投   标   书
	

招标单位：镇江市西津渡文化旅游有限责任公司
项目名称：西津渡景区中央空调维保项目
项目编号： JSHCZJ－（2019）邀字第002号 



   



投 标 人：
年 月 日：





一、投标函（格式）

致：镇江市西津渡文化旅游有限责任公司

根据贵方关于西津渡景区中央空调维保项目（招标项目）的投标邀请 JSHCZJ－（2019）邀字第002号 （项目编号），授权下述签字人        （姓名和职务）代表投标人               （投标人的名称），提交下述文件正本1份，副本2份。

1、开标（报价）一览表
2、西津渡景区中央空调维保项目明细分析表
3、投标人相关信息一览表；
4、拟派本项目负责人情况简介；
5、项目实施方案及承诺；
6、企业情况简介及技术资料；
7、资格及资信证明等；
8、按招标文件要求供应商能够提供的其他文件；
据此函，投标人兹宣布同意如下：
1、按招标文件规定提供货物及服务的唯一投标报价见开标（报价）一览表。
2、我方承诺根据招标文件的规定，完成合同义务，并承担责任。
     3、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件书面修改通知（如果有的话），投标人完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。
     4、我方投标代表已详读全部投标文件，保证提供的投标文件及所有材料的完整、真实、合法、有效性并对其负责。承诺在评审期间，如评审委员会对我方提出澄清要求，将及时作出响应，否则自行承担后果。
     5、我方同意从规定的招标日期起遵循本招标文件，并在规定的有效期期满之前均具有约束力。
     6、如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标，投标保证金可不予退还。
     7、我方同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何证据或资料。
8、我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。
9、我方知道如用虚假材料或恶意方式向贵方提出质疑，将承担相应的法律责任。同时承诺：我方如果有上述行为，将无条件承担贵方相关的调查论证费用。
10、本公司承诺：参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 
11、本次投标文件内容与招标文件内容偏离（技术和商务）见偏离说明（如果有）。
12、遵守招标文件中要求的收费项目和标准。
13、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：
地址： 
电话：   
传真：          
邮政编码：
                        投标人（加盖公章）：
法定代表人或其授权委托代理人签字： 
                        日期：  年   月   日














二、开标（报价）一览表

	项目报价
	金额（大写）：                
	￥：            

	服务周期
	1年

	项目负责人
	




注： 1、“项目总报价”包括本次招标要求提供材料和服务本身已支付或将支付的各种税费及所有相关费用；
2、投标人必须据实填写此表，报价所含与招标文件要求的内容一致；
3、表式相同的“开标（报价）一览表”需装订在投标文件中；
4、项目报价不得超过预算。



单位名称（加盖公章）：
法定代表人或其授权委托代理人签字或盖章：
日期：      年   月   日





                                                 
 
 三、西津渡景区中央空调维保项目明细分析表                                                                 
	（一）西津渡蒜山茶坊中央空调设备维保报价 

	序号
	名称
	型号
	单位
	数量
	全费用单价（元）
	合价（元）
	地址

	1
	室内机
	多联机风管机
	台
	28
	
	
	蒜山茶坊一楼

	2
	室外机
	多联机16P
	台
	1
	
	
	蒜山茶坊一楼

	3
	室外机
	多联机18P
	台
	2
	
	
	蒜山茶坊一楼

	5
	小计
	　
	　
	　
	
	
	　

	（二）西津渡音乐厅及小剧场中央空调设备维保报价

	

	序号
	名称
	型号
	单位
	数量
	全费用单价（元）
	合价（元）
	地址

	1
	风机盘管
	FP6、FP8
	台
	21
	
	
	音乐厅地下1层

	2
	新风机
	5000m3/h
	台
	1
	
	
	音乐厅地下1层

	3
	空调箱
	7000m3/h
	台
	1
	
	
	音乐厅地下室活动舞台

	4
	空调箱
	15000m3/h
	台
	1
	
	
	音乐厅地下室排练厅

	5
	风机盘管
	FP6、FP8
	台
	9
	
	
	音乐厅1层

	6
	空调箱
	12000m3/h
	台
	1
	
	
	音乐厅1层舞台侧台

	7
	空调箱
	20000m3/h
	台
	1
	
	
	音乐厅1层观众席

	8
	新风机
	4000m3/h
	台
	1
	
	
	音乐厅1-2层演员区域

	9
	空调箱
	27000m3/h
	台
	1
	
	
	音乐厅1-2层观众席

	10
	风机盘管
	FP6、FP8
	台
	7
	
	
	音乐厅2层

	11
	空调箱
	4000m3/h
	台
	1
	
	
	音乐厅3层观众包厢

	12
	空调箱
	14000m3/h
	台
	1
	
	
	音乐厅3层观众大厅

	13
	空调主机
	空气源热泵制冷量130kw
	台
	8
	
	
	音乐厅3楼顶

	14
	室内机
	多联机风管机
	台
	11
	
	
	小剧场一楼

	15
	室外机
	多联机22P
	台
	1
	
	
	小剧场三楼平台

	16
	新风空调
	直膨式制冷量92.3kw
	台
	1
	
	
	小剧场一、二楼休息室、化妆室

	17
	室内机
	多联机风管机
	台
	24
	
	
	小剧场二楼

	18
	室外机
	多联机34P
	台
	1
	
	
	小剧场三楼平台

	19
	新风空调
	直膨式制冷量53kw
	台
	1
	
	
	小剧场舞台

	20
	新风空调
	直膨式制冷量78kw
	台
	1
	
	
	小剧场舞台

	21
	室内机
	多联机风管机
	台
	6
	
	
	小剧场三楼

	22
	室外机
	多联机14P
	台
	1
	
	
	小剧场三楼平台

	23
	新风机
	BCF-1000BA
	台
	1
	
	
	小剧场三楼平台

	24
	小计
	　
	　
	　
	
	
	　

	（三）西津渡桔子酒店中央空调设备维保报价

	

	序号
	名称
	型号
	单位
	数量
	全费用单价（元）
	合价（元）
	地址

	1
	室内机
	MDV-D56T2/N1-C3
	台
	2
	
	
	1#楼28P

	2
	
	MDV-D71T2/N1-C3
	台
	10
	
	
	

	3
	室外机
	MDV-785W/DSN1-9VO
	台
	1
	
	
	

	4
	室内机
	MDV-D56T2/N1-C3
	台
	12
	
	
	2#楼22P

	5
	室外机
	MDV-615W/DSN1-8VO
	台
	1
	
	
	

	6
	室内机
	MDV-D56T2/N1-C3
	台
	9
	
	
	3#楼16P

	7
	室外机
	MDV-500W/DSN1-8VO
	台
	1
	
	
	

	8
	室内机
	MDV-D56T2/N1-C3
	台
	20
	
	
	4#楼40P

	9
	室外机
	MDV-335W/DSN1-8UO
	台
	1
	
	
	

	10
	
	MDV-400W/DSN1-8VO
	台
	2
	
	
	

	11
	室内机
	MDV-D71T2/N1-C3
	台
	14
	
	
	5#楼34P

	12
	室外机
	MDV-280W/DSN1-8UO
	台
	1
	
	
	

	13
	
	MDV-335W/DSN1-8UO
	台
	2
	
	
	

	14
	室内机
	MDV-D22T2/N1-C3
	台
	1
	
	
	6#楼28P

	15
	
	MDV-D28T2/N1-C3
	台
	3
	
	
	

	16
	
	MDV-D36T2/N1-C3
	台
	1
	
	
	

	17
	
	MDV-D56T2/N1-C3
	台
	2
	
	
	

	18
	
	MDV-D71T2/N1-C3
	台
	7
	
	
	

	19
	室外机
	MDV-730W/DSN1-9VO
	台
	1
	
	
	

	20
	室内机
	MDV-D28T2/N1-C3
	台
	1
	
	
	8#楼98P（32+40+26）

	21
	
	MDV-D56T2/N1-C3
	台
	51
	
	
	

	22
	室外机
	MDV-450W/DSN1-8VO
	台
	2
	
	
	

	23
	
	MDV-670W/DSN1-9UO
	台
	2
	
	
	

	24
	
	MDV-730W/DSN1-9VO
	台
	1
	
	
	

	25
	室内机
	MDV-D71T2/N1-C3
	台
	6
	
	
	接待大厅26P

	26
	
	MDV-D90T2/N1-C
	台
	1
	
	
	

	27
	
	MDV-D100T2/N1-C
	台
	1
	
	
	

	28
	
	MDV-D125T2/N1-C
	台
	1
	
	
	

	29
	室外机
	MDV-730W/DSN1-9VO
	台
	1
	
	
	

	30
	热水机
	A.O史密斯锅炉热水
	台
	1
	
	
	1#楼

	31
	热水机
	A.O史密斯锅炉热水
	台
	2
	
	
	2#、4#楼

	32
	热水机
	A.O史密斯锅炉热水
	台
	1
	
	
	3#、5#楼

	33
	热水机
	A.O史密斯锅炉热水
	台
	1
	
	
	8#楼

	34
	小计
	　
	　
	　
	
	
	　

	（四）西津渡观音洞中央空调设备维保报价

	

	序号
	名称
	型号
	单位
	数量
	全费用单价（元）
	合价（元）
	地址

	1
	室内机
	约克多联机风管机
	台
	6
	
	
	观音洞

	2
	室外机
	约克多联机4P
	台
	3
	
	
	

	3
	小计
	　
	　
	　
	
	
	　

	（五）西津渡办公楼中央空调设备维保报价

	

	序号
	名称
	型号
	单位
	数量
	全费用单价（元）
	合价（元）
	地址

	1
	室内机
	风机盘管
	台
	51
	
	
	办公楼一、二、三楼

	2
	室外机
	螺杆机组420kw
	台
	1
	
	
	办公楼三楼顶

	3
	吸顶空调
	奥克斯5P吸顶空调含外机
	台
	2
	
	
	西津渡员工餐厅

	4
	小计
	　
	　
	　
	
	
	　

	（六）西津渡8#楼中央空调设备维保报价

	

	序号
	名称
	型号
	单位
	数量
	全费用单价（元）（元）
	合价（元）
	地址

	1
	室内机
	特灵高静压风机盘管
	台
	24
	
	
	8#楼一楼

	2
	室外机
	麦克维尔模块机65kw
	台
	4
	
	
	8#楼室外一楼

	3
	小计
	　
	　
	　
	
	
	　

	（七）西津渡屠家骅公馆中央空调设备维保报价

	

	序号
	名称
	型号
	单位
	数量
	全费用单价（元）
	合价（元）
	地址

	1
	室内机
	日立多联机风管机
	台
	5
	
	
	屠家骅公馆二楼

	2
	室外机
	日立多联机10P
	台
	1
	
	
	屠家骅公馆一楼

	3
	小计
	　
	　
	　
	
	
	　

	（八）西津渡游客中心中央空调设备维保报价

	

	序号
	名称
	型号
	单位
	数量
	全费用单价（元）
	合价（元）
	地址

	1
	室内机
	日立多联机风管机
	台
	6
	
	
	游客中心一楼

	2
	室外机
	日立多联机10P
	台
	2
	
	
	游客中心一楼

	3
	小计
	　
	　
	　
	
	
	　

	（九）西津渡锅盖面品鉴馆中央空调设备维保报价

	

	序号
	名称
	型号
	单位
	数量
	全费用单价（元）
	合价（元）
	地址

	1
	室内机
	日立多联机风管机
	台
	7
	
	
	锅盖面分店一楼

	2
	室外机
	日立多联机10P
	台
	2
	
	
	锅盖面分店一楼

	3
	风幕机
	绿岛风风幕机
	台
	2
	
	
	锅盖面分店一楼

	4
	室内机
	大金多联机吸顶机
	台
	8
	
	
	品鉴馆二楼

	5
	室外机
	大金多联机16P
	台
	1
	
	
	品鉴馆二楼

	6
	吸顶机
	奥克斯吸顶空调
	台
	14
	
	
	品鉴馆一、二楼

	7
	风幕机
	绿岛风风幕机
	台
	2
	
	
	品鉴馆一楼

	8
	小计
	　
	　
	　
	
	
	　

	（十）西津渡镇江菜馆中央空调设备维保报价

	

	序号
	名称
	型号
	单位
	数量
	全费用单价（元）
	合价（元）
	地址

	1
	室内机
	日立多联机室内机
	台
	7
	
	
	小码头街98#一楼

	2
	室外机
	日立多联机10匹室外机
	台
	2
	
	
	小码头街98#屋面

	3
	风管机
	日立风管机含外机
	台
	3
	
	
	镇江菜馆一、二楼

	4
	风管机
	奥克斯风管机含外机
	台
	19
	
	
	镇江菜馆一、二楼

	5
	室内机
	大金多联机室内机
	台
	6
	
	
	镇江菜馆一楼

	6
	室外机
	大金多联机6匹
	台
	2
	
	
	镇江菜馆二楼顶

	7
	风幕机
	绿岛风风幕机
	台
	4
	
	
	镇江菜馆一楼

	8
	小计
	　
	　
	　
	
	
	　

	（十一）西津渡书香府邸中央空调设备维保报价

	

	序号
	名称
	型号
	单位
	数量
	全费用单价（元）
	合价（元）
	地址

	1
	室内机
	三菱重工多联机室内机
	台
	56
	
	
	包氏钱庄7#楼广肇公所

	2
	室外机
	三菱重工多联机12匹
	台
	1
	
	
	包氏钱庄

	3
	
	三菱重工多联机14匹
	台
	1
	
	
	7#楼

	4
	
	三菱重工多联机16匹
	台
	2
	
	
	7#楼

	5
	
	三菱重工多联机18匹
	台
	1
	
	
	包氏钱庄

	6
	
	三菱重工多联机30匹
	台
	1
	
	
	广肇公所

	7
	新风机
	三菱重工新风机8P
	台
	2
	
	
	包氏钱庄

	8
	
	三菱重工新风机10P
	台
	2
	
	
	7#楼

	9
	热水机组
	中宇热泵热水机组：20kw
	套
	1
	
	
	7#楼楼顶含水泵

	10
	地暖
	AO史密斯燃气热水器及地暖
	m2
	1000
	
	
	广肇公所、7#楼

	11
	小计
	　
	　
	　
	
	
	　

	（十二）西津渡雅阁酒店中央空调（主机）设备维保报价

	

	序号
	名称
	型号
	单位
	数量
	全费用单价（元）
	合价（元）
	地址

	1
	能源塔
	　
	台
	4
	
	
	京几路88号1楼

	2
	能源塔热泵机组
	制冷量905kw
	台
	1
	
	
	京几路88号-1层机房

	3
	能源塔热泵机组
	制冷量905kw带热回收
	台
	1
	
	
	

	4
	能源塔热水机组
	制冷量445kw
	台
	1
	
	
	

	5
	小计
	　
	　
	　
	
	
	　

	6
	总价
	（一+二+三+四+五+六+七+八+九+十+十一+十二）
	
	　

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	说明：1、以上报价为含税价，开6%增值税专用发票；


[bookmark: _Toc92168048]2、了保证各台空调的正常使用，维保单位必须安排专业人员提供24小时的维保服务，提高维保效率。














[bookmark: _Toc5546768][bookmark: _Toc22000650]                   四、投标人相关信息一览表
	一
	公司基本信息

	1
	公司名称：
	

	2
	注册资金：
	
	3
	公司地址：
	

	4
	从业人员：
	
	5
	法定代表人：
	

	6
	开户银行：
	
	7
	帐号：
	

	8
	项目联系人：
	
	9
	联系电话：
	

	二
	公司财务状况

	（一）
	2018年度财务状况

	1
	营业收入（万）：
	
	2
	利润总额（万）
	

	3
	年末“固定资产合计”（万）：
	
	4
	年末“流动资产”余额（万）：
	

	5
	年末“短期负债”余额（万）：
	
	6
	年末“长期负债”余额（万）：
	

	7
	年末“资产总计”余额（万）
	
	8
	年末“货币资金”余额（万）：
	



[bookmark: _Toc100386081]




五、 拟派本项目负责人情况简介

	姓名
	
	近3年工作业绩及承担的主要工作

	性别
	
	

	年龄
	
	

	职称
	
	

	毕业时间
	
	

	所学专业
	
	

	学历
	
	

	*****师证书编号
	
	

	其他专业资质
	
	

	联系电话
	
	

	曾担任项目负责人的项目
	


注：1、项目负责人为*****师，提交相关证书复印件，原件携带备查。
2、列入本表人员如要更换，需经采购人同意。擅自更换属违约行为。
3、列入上表人员必须提供能证明该人员是本公司员工的证明材料（能反映单位名称、人员姓名的基金缴纳个人账户对账单或劳动就业部门出具的相关证明材料，携带原件备查）。

           

[bookmark: _Toc100386082]日期：2019年 月 日



六、项目实施方案及承诺

各供应商自行组织实施

七、企业情况简介及技术资料
（1）请供应商自行介绍本公司情况，应包括具有提供本项目建设和服务所必须的设备和专业技术能力，格式自拟。
（2）其他根据项目状况自行阐述。

	八、资格及资信证明等
1、营业执照（复印件加盖公章）；
2、供应商必须提交其所提供服务是符合招标文件采购要求的技术响应文件。该文件可以是文字资料、数据、图表和电子文档，供应商应提供；
3、项目要求的其他相关材料及投标人认为有需要提供的其它文件。


文件（格式一）  
法人授权委托书

本授权书声明： （投标人名称） 法定代表人 （姓名） 授权     （被授权人的姓名、居民身份证号、职务）为我方就西津渡景区中央空调维保项目 （项目名称）  JSHCZJ－（2019）邀字第002号（项目编号）投标活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目投标有关的事务（含合同签订）。
本授权书于     年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：                        
          职    务：                        
授权代表（被授权人）签字：              
         职    务：                          
投标人名称（公章）：              
日     期：                      
附：被授权人居民身份证复印件
注：“法定代表人”授权其他人，被授权人个人居民身份证携带备查。法定代表人的法人章与其签字效力等同。


文件（格式二）  
法定代表人身份证明书

兹证明              同志，性别   ，居民身份号             ,联系方式            ，在我单位任               职务，系我单位主要负责人即法定代表人。


单位地址：

电    话：

  单位全称： 
年     月    日
附：法定代表人居民身份证复印件
注：“法定代表人”直接参加投标活动的仅需填写本身份证明，个人居民身份证携带备查
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